**MODERN 20/30**

Dit model word opgebouwd uit een frame van 60 x 40 mm waar aan de voorzijde profielen van 20 / 30 mm worden op gemonteerd met een spatie van 20 mm tussenruimte. . Zoals al onze modellen kan deze zowel als vleugel en schuifpoort geproduceerd worden. Manueel of geautomatiseerd.