*Carports*

* Onze carports zijn leverbaar met vlak of gebogen dak,
* De draagconstructie is steeds volledig in aluminium. Voor carport met vlak dak gebruiken we 40 mm geïsoleerde steeldeck of
* polycarbonaat lichtstraat platen.
* Voor een carport met gebogen dak is dit steeds polycarbonaat platen 16 mm opaal of helder.
* In optie ledverlichting met bewegingsmelder.
* Eventueel kan een tuinberging in aluminium of houten planchetten in uw carport geïntegreerd worden afsluitbaar met deur & cilinderslot indien gewenst.
* Leverbaar in elke ral kleur poedercoated.