*Terrasoverkappingen*

* Afhankelijk van uw behoeften is uw overkapping leverbaar met “ koude ”of thermische “ warme “ profielen,
* Indien u uw terrasoverkapping als open model wil gebruiken zijn de koude profielen aangewezen.
* Indien u er echter aan denkt om van uw terrasoverkapping een extra leefruimte te maken afgesloten met ramen en deuren dan zijn de warme of thermische profielen aangewezen.
* Led verlichting met dimmer functie in optie
* Dakbedekking in polycarbonaat platen van 16 tot 32 mm of met veiligheids glas Alle ral kleuren poedercoated