*Schuifbare glazen wanden*

* De ideale oplossing om het buitengevoel te behouden en uw overkapping toch winddicht te maken zodat u bij minder goed weer ook van uw terras kan genieten
* Kan tevens onder een houten overkapping, poolhouse of buitenkeuken geïnstalleerd worden
* steeds met 10 mm EGS gehard veiligheidsglas
* regelbare gelagerde wielen, meeneemfunctie in beide richtingen op elk paneel.
* Tochtborstels tussen de glaspanelen.
* 3 – 4 of 5 rails
* MAATWERK
* Alle ral kleuren poedercoated