**KWAI – GLENFIDICH**

Is een variant op de kwai maar dan afwisselend perfo plaat en profielen in verschillende hoogte’s van 30 tot 100 mm hoog en perfo plaat met openingen van 3 tot 10 mm groot. De perfo en profielen worden steeds tussen het frame gemonteerd en zonder zichtbare lasnaden.  
Zoals al onze modellen kan deze zowel als vleugel en schuifpoort geproduceerd worden. Manueel of geautomatiseerd.