**KWAI**

Is een open model met vierkant frame 50 x 50 mm, gevuld met perfo plaat met openingen van 3 tot 10 mm groot, de perfoplaat word tussen het frame gemonteerd zonder zichtbare lasnaden. Zoals al onze modellen kan deze zowel als vleugel en schuifpoort geproduceerd worden. Manueel of geautomatiseerd