**WOODLOOK.**

Een combinatie van aluminium frame met bekleding in hout voor dit model gebruiken wij vanwege de goede eigenschappen voor buiten padouk hout in verschillende modellen zoals 30 x 30 mm met open structuur als 19 mm planchetten met tand groef, Bevestiging is steeds onzichtbaar met inox schroeven.